디자인 자문사항 확인서

< 건축물 디자인 가이드라인 체크리스트> □ 공공건축물   ■ 민간건축물(허가■, 준공□)

위 치		건축주
규 모		설계자
회 차		일 시

대분류	항목	자문내용	적용여부	비고
공간환경 배치 및 외부공간	배 치	전면부 3.5m 후퇴	○
	외부공간	전면 3.5m후퇴한 바닥면 투수성이 높은 점토블럭설치	○
	보행공간	대지전체적으로 턱없는 공간으로 구성하여 보행에 장애물이없슴	○
	자전거공간	자전거 보관대 설치	○
	주차 및 차량통행	동측 8m도로에서 진출입함	○	반 영
		자문결과:주차타워 진입바닥 포장재를 점토블록으로 처리바람
	담 장	기존 담장 유지	○
시지각 환경 건물외관	건물저층부	도로경계선에서3.5m 후퇴하여 개방감부여	○
	형태 및 입면	대지에 순응하고 기능에부합하는 매스구성	○
	재 료	화강석 발틱브라운과거창석,문경석으로 디자인함	○
	부속설비	계단실 발코니에 실외기설치	○
	색 채	전반적으로 저채도를 사용하여 계획함	○	반 영
		자문결과:주변저층과의 조화를위해 4-5층 이하에색상계획을검토요
	옥외광고	전면에 채널형 간판설치	○
	야간조명	해당사항 없음	○
생태환경 그린 네트워크	조경 및 벽면녹화	지상조경85.0m2시공및 전면 삼지공원 설치	○	반 영
		검토결과 :주차타워 주변의 조경을 확장하여 계획하기바람
	옥상녹화	옥상조경76.0m2설치	○
	바닥포장	전면 바닥재 : 투수성 점토블럭, 주차장 :아스팔트포장	○	반 영
		검토결과 : 주차타워 진입바닥 포장재를 점토블록으로 처리바람
	친환경 계획	해당사항 없음	○

위와 같이 디자인 자문확인서를 제출하오니 확인하여 주시기 바랍니다.

건축사 :              (인)

검토사항

1. 전체전경

당초 자문내용(안) 조감도

허가도면 (조감도)

2. 배치 및 외부공간

자문내용(안) 도면(배치, 외부공간)

허가도면(배치, 외부공간)

3. 건물외관

자문내용(안) 도면(정면도, 입면도)

허가도면(정면도, 입면도)