디자인 자문사항 확인서

< 건축물 디자인 가이드라인 체크리스트> □ 공공건축물   ■ 민간건축물(허가□,준공■)

위 치		건축주
규 모		설계자
회 차		일 시

대분류	항목	자문내용	적용여부	비고
공간환경 배치 및 외부공간	배 치	전면부 1.5m 후퇴	○
	외부공간	전면 1.5m후퇴한 바닥면 바닥포장 연속성 확보. 진출입구에 감속방지턱 설치.	○
	보행공간	10m도로에서의 접근을 고려하여 보행자 진입로 및 코어는 도로 측에 배치하고, 명확한 보차분리를 통해 보행자 시선확보와 차량유도로 인전을 도모.	○
	자전거공간	해당없음	X
	주차 및 차량통행	보행자 안전을 위한 주차 동선 구분	○
	담 장	기존 담장 유지	△
시지각 환경 건물외관	건물저층부	전면부 1.5m 후퇴	○
	형태 및 입면	대지의 형상과 매스의 방향이 시각적 축의 연장선 위에 놓여 강한 조망방향을 유도하고 리듬감을 부여함. 서측면 6층 휴게실 창크기 수정. (0.9*1.5→2.7*2.0)	○
	재 료	알루미늄복합판넬, 메탈판넬, 콘크리트, 스톤코트	○
	부속설비	옥상에 에어컨 실외기 설치	○
	색 채	주조색 : 메탈판넬(n7.5), 알루미늄복합판넬(8.5Y 7.8/0.2) 보조색 : 알루미늄복합판넬(1.3Y 8.3/11.2), 메탈판넬(0.6Y 7.4/8.4), 알루미늄복합판낼 (6.7YR 7.0/7.2)	○
	옥외광고	옥외 광고물법에 준수	△
	야간조명	해당사항 없음	X
생태환경 그린 네트워크	조경 및 벽면녹화	1층 조경은 사각으로 하고 중앙부 쉼터 공간 활용	○
	옥상녹화	접근이 용이한 옥상 일부에 옥상조경 및 휴게공간을 확보하여 입주민들의 편의 제공.	○
	바닥포장	옥외주차장 투수성 아스콘포장 시공. 보행자진입로 투수성 점토블럭 시공.	○
	친환경 계획	해당사항 없음	○

위와 같이 디자인 자문확인서를 제출하오니 확인하여 주시기 바랍니다.

건축사 :               (인)

검토사항

1. 전체전경

당초 자문내용(안) 조감도

허가도면 및 준공 사진

2. 배치 및 외부공간

자문내용(안) 도면(배치, 외부공간)

준공 사진(배치, 외부공간)

3. 건물외관

자문내용(안) 도면(정면도, 입면도)

준공 사진(정면도, 입면도)

4. 색채 및 재료계획

자문내용(안) 도면(색채 및 재료계획)

허가도면 및 준공 사진(정면도, 입면도)

※ 허가도면에 자문(안)건에 재시한 색상표를 명기하기 바라며, 준공 전 색채 시험검사표를        첨부하여 주시기 바랍니다.

5. 그린네트워크

자문내용(안) 도면(조경 및 옥상녹화)

준공 사진(조경 및 옥상녹화)